

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktdatenblatt** |  |

|  |
| --- |
| Angaben zum Produkt |

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnnummer | 293001 |
| Bezeichnung | Heißluft-Handgerät DW 3000 |
| Englische Bezeichnung | DW 3000 Hot air tool |
| EAN-Nummer | 7314522930015 |
| Zolltarifnummer | 85158090 |
| Ursprungland | Estland (EE) |
| Länge | 330mm |
| Breite | 48mm |
| Gewicht | 810 gr. |
| Lieferumfang | DW3000, Transportkoffer |
| Gefahrgut (GGVS) | Nein |
| Zertifikate | INTERTEK S-Certificate, Des. Reg. EU 1686247 |

|  |
| --- |
| Technische Daten |

|  |  |
| --- | --- |
| Spannung | 230 Volt / 50 Hz |
| Leistung | 2000 Watt |
| Temperaturbereich | 100 – 600°C |
| Geräuchpegel | 65dB |
| Gebläseleistung | Stufe 1: 310l/min Pa 3100  Stufe 2: 340l/min Pa 3600  Stufe 3: 370l/min Pa 4100 |
| Stecker | Eurostecker |
| Anschlusskabel | H07RN-F-2x1,5 (Länge: 3 Meter) |
|  |  |

|  |
| --- |
| Katalogtext |

|  |
| --- |
| Sievert Heißluft Handgerät DW 3000 – Das benutzerfreundlichste Heißluft-Handgerät geht in die nächste Generation!  Das moderne und innovative Design des DW 3000 sprengt alle Grenzen im Markt der Heißluft-Handgeräte und macht es zum leichtesten und ergonomischsten Gerät seiner Klasse. Heizstück des Gerätes ist die vollkommen neu entwickelte Elektronik. Diese ist Mikroprozessor gesteuert und regelt damit sehr präzise Luftstrom und Temperatur. |